**Výzva**

**na predkladanie ponúk**

zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v platnom znení“)

**1. Verejný obstarávateľ:** Základná škola s materskou školou Bukovce 80

**Poštová adresa** Bukovce 80, 090 22 Bukovce

**Mesto** Bukovce

**PSČ** 090 22

**IČO** 37873121

**DIČ** 2021650774

**Kontaktná osoba** Mgr. Michal Blicha, riaditeľ školy

**tel. č.** +421 908 061783

**e. mail** blicha@bukovcezs.edu.sk

**adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):**

www.zsbukovce.edupage.org

**2. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:**

**„ VÝMENA OKIEN A DVERÍ NA HLAVNEJ BUDOVE,KOTOLNI A**

**TELOCVIČNI ŠKOLY“**

**3. Druh zákazky:** zákazka na uskutočnenie stavebných prác

**4. Hlavné miesto uskutočnenia stavby:**

Základná škola s materskou školou Bukovce 80, 090 22 Bukovce

**5. Výsledok verejného obstarávania:** Uzatvorenie Zmluvy o dielo v zmysle § 631 a nasl.Občianskeho zákoníka a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

**6. Stručný opis zákazky**

Demontáž a likvidácia starých okien, dodanie a montáž nových plastových okien a dverí, parapiet vonkajších a vnútorných, omietkárske práce.

**Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45212412 - 7**

**Hlavný predmet zákazky:** Stavebné práce na objekte 8 veľkých, 2 stredných a 6 malých okien a dvoch vstupných dverí na objekte telocvične

školy./príloha č.1/obr.poz.č, 1,2,3//

Stavebné práce na objekte 2 veľkých zastien , a jedných vstupných dverí na

objekte hlavnej budovy školy./príloha č.1/ obr.poz.č.4,5,6,7,8,9//

Stavebné práce na objekte 7 veľkých, 2 stredných a 4 malých okien

a jedných vstupných dverí na objekte kotolne školy./príloha

č.1/obr.poz.č.10,11,12,13/

**7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH** = 26 000.-€

**8. Trvanie zmluvy v mesiacoch**: 2

**9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:**

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu havarijného

stavu školy, prostriedky pridelené z ministerstva školstva

**10. Podmienky účasti:**

**10.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia

uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona v platnom znení . Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.

Odôvodnenie požiadavky

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej

hodnote zákazky, v súlade so svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

**Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.**

**10.2 Technická a odborná spôsobilosť** (nie je podmienkou**)**

**Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:**

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej

spôsobilosti uvedené v § 28 ods. 1 písm. l) zákona v platnom znení. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením:

a.) výkresu okien s presným popisom požadovaných parametrov

b.) vyhlásenie o zhode

Odôvodnenie požiadavky

Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane v súlade so svojimi

požiadavkami a platnou legislatívou. Uchádzač preukáže skutočnosť, že je schopný dodať predmet zákazky.

**Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač**

**nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.**

**11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:**

Najnižšia cena uvedená v eurách vrátane DPH.

**12. Použije sa elektronická aukcia:** nie

**13. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:**

**3/12/2014**

**14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:** Dátum a čas:29.01.2015, o 10:00 h

**15. Miesto na predloženie ponúk:**

Základná škola s materskou školou Bukovce 80, 090 22 Bukovce

**16. Obsah ponuky:**

**16.1** Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej

podobe:

- doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10. tejto výzvy na predkladanie ponúk

- cenová ponuka podľa prílohy č.1 tejto Výzvy

- doklad o oprávnení vykonávať predmetné práce

**17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky**

Štátny jazyk, slovenský jazyk.

**18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk :** 29.12.2014

**19. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa**

**29.12.2014**

V Bukovciach , dňa 29.12.2014 Mgr. Michal Blicha – riaditeľ školy

**„ VÝMENA OKIEN NA TELOCVIČNI ŠKOLY“**

**CENOVÁ PONUKA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Por.č.*** | ***Stavebné práce*** | ***MJ*** | ***Množstvo*** | ***€/za MJ bez DPH*** |
| *1.* | demontáž starého okna | *ks* |  |  |
| *2.* | dodávka a montáž plastového okna 2320x2320 OL + OSP | *Ks* |  |  |
| *3.* | dodávka a montáž plastového okna 1220x1300 OL + OSP | *Ks* |  |  |
| *4.* | dodávka a montáž plastového okna 890x 890 OL + OSP | *Ks* |  |  |
| *5.* | dodávka a montáž parapety interiérovej - biela | *Ks* |  |  |
| *6.* | dodávka a montáž spojovacieho profilu na parapetu exteriérovú | *Ks* |  |  |
| *7.* | omietkárske práce / 1 okno | *ks* |  |  |
| **CELKOM BEZ DPH** | | | |  |
| **DPH 20%** | | | |  |
| **CELKOM S DPH** | | | |  |

\* Prevedenie okna:

5 komorový profilový systém

farba biela

V ......................................., dňa................... ..................................................................


Za zhotoviteľa - meno a podpis

..................................................................

Pečiatka

Príloha č.1

**1. Sklenená stena s oknami 2970x3680**

****

Zástena má obsahovať 8 okien jedno vo vrchnej časti sklopné, tri fixné – pevné a v dolnej časti 2 otváracie s vyklápaním a pod nimi 2 okná len s vyklápaním. Okná majú mať zasklenie 4/16/4.

K tomuto oknu je potrebné vykonať tieto činnosti:

Rozloženie lešenia

Demolácia sklobetónovej výplne cca 11 m2


Ekologické uskladnenie na skládke

Osadenie okenných rámov

Zavesenie okenných krídiel a doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**2. Sklenená stena s oknami 2980x2280**

****

Zástena má obsahovať 6 okien jedno vo vrchnej časti sklopné, tri okná fixné – pevné a v dolnej časti sklopné. Okná majú mať zasklenie 4/16/4.

K okno 2980x2280 je potrebné vykonať tieto činnosti:

Rozloženie lešenia

Demolácia sklobetónovej výplne cca 6,8 m2


Ekologické uskladnenie na skládke

Osadenie okenných rámov

Zavesenie okenných krídiel a doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**3. Vchodové dvere 960x2020**

****

Vchodové dvere biele s otváraním vonku. Výplň má byť približne do 2/3 biele a vrchná 1/3 skenená.

K dverám 960x2020 je potrebné vykonať:

Zvesenie dverného krídla

Demontáž dvernej oceľovej zárubne


Začistenie stavebného otvoru

Osadenie plastovej zárubne

Zavesenie plastovej zárubne

Zavesenie dverného krídla a jeho doladenie

**4 okno 2340x2330 8 kusov**

****

Okno má byť biele so štandardným zasklením 4/16/4. Okná majú mať väčší vrchný diel okná pevné a dva dolné sklapacie.

K oknám 2340x2330 je potrebné vykonať:

Rozloženie a zloženie lešenia

Zvesenie oceľových mreží cca 40 kg/ ks

Zvesenie okenných krídel

Demontáž drevených okenných rámov

Začistenie stavebných otvorov


Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a sklenených výplní

Osadenie parapetných dosiek

Zavesenie oceľových mreží

**5. okno 2330x1500 2 kusy**

****

Okno má byť biele fixné – pevné 2 kusy. K oknám 2340x2330 je potrebné vykonať:

Rozloženie a zloženie lešenia

Zvesenie oceľových mreží cca 40 kg/ ks

Zvesenie okenných krídel

Demontáž drevených okenných rámov

Začistenie stavebných otvorov


Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a sklenených výplní

Osadenie parapetných dosiek

Zavesenie oceľových mreží

**6. okno 850x820 biele 3 kusy**



Okná majú byť biele sklopné. So zasklením 4/16/4.

K oknám 850x820 je potrebné vykonať činnosti:

Zvesenie okenných krídel

Demontáž drevených okenných rámov


Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a ich doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**7. okno 850x820 2 kusy**

****

Okná majú byť biele fixné, 2 kusy.


K týmto oknám je potrebné vykonať činnosti:

Vybratie a následné osadenie sklenných výplní

Začistenie stavebných otvorov

Osadenie parapetných dosiek

**8. okno 850x820 biele 1 ks**

****

Okno biele otváracie s vyklápaním so štandardných zasklením 4/16/4

K oknám je potrebné vykonať tieto činnosti:

Zvesenie okenných krídel

Demontáž drevených okenných rámov


Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a ich doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**9. vchodové dvere 1470x2950 biele 2 kusy**

****

Vchodové dvere biele von otváravé majú byť s nadsvetlikom

K oknám je potrebné vykonať tieto činnosti:

Zvesenie dverných krídel


Demontáž oceľovej zárubne

Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastového rámu s nadsvetlíkom

Zavesenie dverných plastových krídel a ich doladenie

**10. Vchodové dvere 1180x2160 1 ks**

****


Zvesenie dverných krídel

Demontáž oceľovej zárubne

Začistenie stavebných otvorov

Zavesenie dverných plastových krídel a ich doladenie

**11. okno 550x550 4 ks**

****

Zvesenie okenných krídel

Demontáž oceľových okenných rámov


Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a ich doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**12. okno 1180x840 2 ks**

****

Zvesenie okenných krídel

Demontáž oceľových okenných rámov


Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a ich doladenie

Osadenie parapetných dosiek

**13. okno 2310x840 7 ks**

****

Zvesenie okenných krídel

Demontáž oceľových okenných rámov

Začistenie stavebných otvorov

Osadenie plastových rámov

Zavesenie okenných krídel a ich doladenie

Osadenie parapetných dosiek